IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "test"
File name: "name"
Application: "Autodesk Revit 2016" version "2016" identifier "revit" by Organization "Autodesk revit 2016"

People and organizations
  Person "Administrator" of Organization "TSSNI"
  Owner history of Person "Administrator" of Organization "TSSNI" | application "Autodesk Revit 2016" version "2016" identifier "revit" by Organization "Autodesk revit 2016" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z) | last modified 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: RADIAN
  MASSUNIT: KILO GRAM

Spatial structure
IFCPROJECT "test project"
  IFCSITE "test site" | latitude 42° 12′ 46.804504″ | longitude -71° 1′ 58.789672″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "IfcBridge_K" | reference height above sea level 0. | terrain above sea level 0.
      contains 26 elements
        26 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | names: "IfcFooting", "IfcPile", "IfcCivilElementProxy_K" (+11 more) | property sets: 구속조건, 기타, 치수, 해석 결과, 공정, ID 데이터

Property sets
  구속조건 | properties | on 11 objects (11 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    가까운 요소로 이동 = "0" (IFCTEXT)
    간격띄우기 = "48388.000" (IFCTEXT)
    레벨 = "레벨 1" (IFCTEXT)
    레벨 = "레벨 1" (IFCTEXT)
    호스트 = "레벨 : 레벨 1" (IFCTEXT)
  구속조건 | properties | on 7 objects (7 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    관련 기준 = "Not set" (IFCTEXT)
  구속조건 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    가까운 요소로 이동 = "0" (IFCTEXT)
    간격띄우기 = "48644.266" (IFCTEXT)
    레벨 = "레벨 1" (IFCTEXT)
    레벨 = "레벨 1" (IFCTEXT)
    호스트 = "레벨 : 레벨 1" (IFCTEXT)
  구속조건 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    가까운 요소로 이동 = "0" (IFCTEXT)
    간격띄우기 = "48653.304" (IFCTEXT)
    레벨 = "레벨 1" (IFCTEXT)
    레벨 = "레벨 1" (IFCTEXT)
    호스트 = "레벨 : 레벨 1" (IFCTEXT)
  구속조건 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    가까운 요소로 이동 = "0" (IFCTEXT)
    간격띄우기 = "-8411.995" (IFCTEXT)
    레벨 = "레벨 7" (IFCTEXT)
    레벨 = "레벨 7" (IFCTEXT)
    호스트 = "레벨 : 레벨 7" (IFCTEXT)
  구속조건 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    레벨 = "T.O. 토대" (IFCTEXT)
  구속조건 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    가까운 요소로 이동 = "0" (IFCTEXT)
    작업 기준면 = "<연관되지 않음>" (IFCTEXT)
  기타 | properties | on 7 objects (7 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    유형 = "대상(프로젝트)" (IFCTEXT)
    유형 ID = "대상(프로젝트)" (IFCTEXT)
    카테고리 = "Not set" (IFCTEXT)
    카테고리 = "Not set" (IFCTEXT)
    패밀리 = "대상(프로젝트)" (IFCTEXT)
    패밀리 및 유형 = "대상(프로젝트)" (IFCTEXT)
  기타 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    유형 = "151202_울업천교_MASS CONC" (IFCTEXT)
    유형 ID = "151202_울업천교_MASS CONC" (IFCTEXT)
    카테고리 = "Not set" (IFCTEXT)
    카테고리 = "Not set" (IFCTEXT)
    패밀리 = "151202_울업천교_MASS CONC" (IFCTEXT)
    패밀리 및 유형 = "151202_울업천교_MASS CONC" (IFCTEXT)
    호스트 ID = "Not set" (IFCTEXT)
  기타 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    유형 = "151202_울업천교_강관말뚝" (IFCTEXT)
    유형 ID = "151202_울업천교_강관말뚝" (IFCTEXT)
    카테고리 = "Not set" (IFCTEXT)
    카테고리 = "Not set" (IFCTEXT)
    패밀리 = "151202_울업천교_강관말뚝" (IFCTEXT)
    패밀리 및 유형 = "151202_울업천교_강관말뚝" (IFCTEXT)
    호스트 ID = "Not set" (IFCTEXT)
  기타 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    유형 = "151202_울업천교_기초(A1)" (IFCTEXT)
    유형 ID = "151202_울업천교_기초(A1)" (IFCTEXT)
    카테고리 = "Not set" (IFCTEXT)
    카테고리 = "Not set" (IFCTEXT)
    패밀리 = "151202_울업천교_기초(A1)" (IFCTEXT)
    패밀리 및 유형 = "151202_울업천교_기초(A1)" (IFCTEXT)
    호스트 ID = "Not set" (IFCTEXT)
  기타 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    유형 = "151202_울업천교_기초(A2)" (IFCTEXT)
    유형 ID = "151202_울업천교_기초(A2)" (IFCTEXT)
    카테고리 = "Not set" (IFCTEXT)
    카테고리 = "Not set" (IFCTEXT)
    패밀리 = "151202_울업천교_기초(A2)" (IFCTEXT)
    패밀리 및 유형 = "151202_울업천교_기초(A2)" (IFCTEXT)
    호스트 ID = "Not set" (IFCTEXT)
  기타 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    유형 = "151202_울업천교_버림콘크리트(A1)" (IFCTEXT)
    유형 ID = "151202_울업천교_버림콘크리트(A1)" (IFCTEXT)
    카테고리 = "Not set" (IFCTEXT)
    카테고리 = "Not set" (IFCTEXT)
    패밀리 = "151202_울업천교_버림콘크리트(A1)" (IFCTEXT)
    패밀리 및 유형 = "151202_울업천교_버림콘크리트(A1)" (IFCTEXT)
    호스트 ID = "Not set" (IFCTEXT)
  기타 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    유형 = "151202_울업천교_본체 벽(A1)" (IFCTEXT)
    유형 ID = "151202_울업천교_본체 벽(A1)" (IFCTEXT)
    카테고리 = "Not set" (IFCTEXT)
    카테고리 = "Not set" (IFCTEXT)
    패밀리 = "151202_울업천교_본체 벽(A1)" (IFCTEXT)
    패밀리 및 유형 = "151202_울업천교_본체 벽(A1)" (IFCTEXT)
    호스트 ID = "Not set" (IFCTEXT)
  기타 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    유형 = "151202_울업천교_본체 벽(A2)" (IFCTEXT)
    유형 ID = "151202_울업천교_본체 벽(A2)" (IFCTEXT)
    카테고리 = "Not set" (IFCTEXT)
    카테고리 = "Not set" (IFCTEXT)
    패밀리 = "151202_울업천교_본체 벽(A2)" (IFCTEXT)
    패밀리 및 유형 = "151202_울업천교_본체 벽(A2)" (IFCTEXT)
    호스트 ID = "Not set" (IFCTEXT)
  기타: 12 more contents on 12 objects not shown
  치수 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    면적 = "144.060 m²" (IFCTEXT)
    체적 = "194.736 m³" (IFCTEXT)
    체적 = "194.736 m³" (IFCTEXT)
  치수 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    면적 = "278.389 m²" (IFCTEXT)
    체적 = "69.114 m³" (IFCTEXT)
    체적 = "69.114 m³" (IFCTEXT)
  치수 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    면적 = "105.369 m²" (IFCTEXT)
    체적 = "80.841 m³" (IFCTEXT)
    체적 = "80.841 m³" (IFCTEXT)
  치수 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    면적 = "98.691 m²" (IFCTEXT)
    체적 = "72.643 m³" (IFCTEXT)
    체적 = "72.643 m³" (IFCTEXT)
  치수 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    면적 = "88.287 m²" (IFCTEXT)
    체적 = "8.579 m³" (IFCTEXT)
    체적 = "8.579 m³" (IFCTEXT)
  치수 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    면적 = "174.500 m²" (IFCTEXT)
    체적 = "101.605 m³" (IFCTEXT)
    체적 = "101.605 m³" (IFCTEXT)
  치수 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    면적 = "191.186 m²" (IFCTEXT)
    체적 = "112.424 m³" (IFCTEXT)
    체적 = "112.424 m³" (IFCTEXT)
  치수 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    면적 = "678.474 m²" (IFCTEXT)
    체적 = "270.522 m³" (IFCTEXT)
    체적 = "270.522 m³" (IFCTEXT)
  치수: 11 more contents on 11 objects not shown
  해석 결과 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    4.B.03.c 거푸집/거친마감 0～7m CED100010000 = "132.330 m²" (IFCTEXT)
    4.B.07.b 콘크리트타설 무근VIB포함 CEC120110010 = "194.736 m³" (IFCTEXT)
  해석 결과 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    4.B.22.a 강관말뚝-자재비 R=508MM,T=12MM S402A015081 = "358.050" (IFCTEXT)
    4.B.22.b 천공후항타(S.D.A) D=508.0M/M,T=12MM TD09B02F90 = "335.000" (IFCTEXT)
    4.B.22.c 강관말뚝두부보강 Φ508mm,볼트식 S402C010512 = "31" (IFCTEXT)
  해석 결과 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    4.B.03.b 포장용거푸집 합판4회 CED200010000 = "49.055 m²" (IFCTEXT)
    4.B.07.a 콘크리트타설 철근,펌프카0-15M CEC220123210 = "80.841 m³" (IFCTEXT)
    4.B.14.a 스페이셔설치 벽체용 CER220120000 = "49.055 m²" (IFCTEXT)
    4.B.14.b 스페이셔설치 슬래브및기초용 CER220110000 = "80.841 m²" (IFCTEXT)
  해석 결과 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    4.B.03.b 포장용거푸집 합판4회 CED200010000 = "52.095 m²" (IFCTEXT)
    4.B.07.a 콘크리트타설 철근,펌프카0-15M CEC220123210 = "72.643 m³" (IFCTEXT)
    4.B.14.a 스페이셔설치 벽체용 CER220120000 = "52.095 m²" (IFCTEXT)
    4.B.14.b 스페이셔설치 슬래브및기초용 CER220110000 = "72.643 m²" (IFCTEXT)
  해석 결과 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    4.B.03.c 거푸집/거친마감 0～7m CED100010000 = "4.992 m²" (IFCTEXT)
    4.B.07.c 콘크리트타설 무근VIB제외 CEC110110020 = "8.579 m³" (IFCTEXT)
  해석 결과 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    4.B.03.a-1 합판거푸집 3회0~7M CED300010000 = "252.531 m²" (IFCTEXT)
    4.B.07.a 콘크리트타설 철근,펌프카0-15M CEC220123210 = "100.337 m³" (IFCTEXT)
    4.B.08.c 시공이음면정리(콘크리트치핑) CER400500000 = "31.134 m²" (IFCTEXT)
    4.B.12.a 아스팔트방수 배면방수 CQQ130000000 = "109.313 m²" (IFCTEXT)
    4.B.14.a 스페이셔설치 벽체용 CER220120000 = "252.531 m²" (IFCTEXT)
  해석 결과 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    4.B.03.a-1 합판거푸집 3회0~7M CED300010000 = "280.379 m²" (IFCTEXT)
    4.B.07.a 콘크리트타설 철근,펌프카0-15M CEC220123210 = "111.027 m³" (IFCTEXT)
    4.B.08.c 시공이음면정리(콘크리트치핑) CER400500000 = "34.474 m²" (IFCTEXT)
    4.B.12.a 아스팔트방수 배면방수 CQQ130000000 = "124.151 m²" (IFCTEXT)
    4.B.14.a 스페이셔설치 벽체용 CER220120000 = "280.379 m²" (IFCTEXT)
  해석 결과 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    4.B.03.a-1 합판거푸집 3회0~7M CED300010000 = "60.476 m²" (IFCTEXT)
    4.B.07.a 콘크리트타설 철근,펌프카0-15M CEC220123210 = "16.933 m³" (IFCTEXT)
    4.B.12.a 아스팔트방수 배면방수 CQQ130000000 = "31.651 m²" (IFCTEXT)
    4.B.14.a 스페이셔설치 벽체용 CER220120000 = "60.476 m²" (IFCTEXT)
  해석 결과: 9 more contents on 9 objects not shown
  공정 | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    1.1.도로시설코드 = "F19000" (IFCTEXT)
    1.2.도로시설 = "구조물" (IFCTEXT)
    2.1.공종코드 = "22" (IFCTEXT)
    2.2.공종 = "교량공" (IFCTEXT)
    3.1.시설물코드 = "F1510102" (IFCTEXT)
    3.2.시설물명 = "울업천교_라멘교 (Sta.1+331.00~Sta.1+346.00)" (IFCTEXT)
    4.1.방향공간코드 = "S31100" (IFCTEXT)
    4.2.분류1 = "공통" (IFCTEXT)
    5.1.확장공간코드 = "E13100" (IFCTEXT)
    5.2.분류2 = "하부공" (IFCTEXT)
    6.1.작업관리코드 = "E1312001" (IFCTEXT)
    6.2.분류3 = "교대1" (IFCTEXT)
    생성 공정 = "기존" (IFCTEXT)
    철거 공정 = "Not set" (IFCTEXT)
  공정 | properties | on 5 objects (5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    1.1.도로시설코드 = "F19000" (IFCTEXT)
    1.2.도로시설 = "구조물" (IFCTEXT)
    2.1.공종코드 = "22" (IFCTEXT)
    2.2.공종 = "교량공" (IFCTEXT)
    3.1.시설물코드 = "F1510102" (IFCTEXT)
    3.2.시설물명 = "울업천교_라멘교 (Sta.1+331.00~Sta.1+346.00)" (IFCTEXT)
    4.1.방향공간코드 = "S31100" (IFCTEXT)
    4.2.분류1 = "공통" (IFCTEXT)
    5.1.확장공간코드 = "E13100" (IFCTEXT)
    5.2.분류2 = "하부공" (IFCTEXT)
    6.1.작업관리코드 = "E1312002" (IFCTEXT)
    6.2.분류3 = "교대 2" (IFCTEXT)
    생성 공정 = "기존" (IFCTEXT)
    철거 공정 = "Not set" (IFCTEXT)
  공정 | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    1.1.도로시설코드 = "F19000" (IFCTEXT)
    1.2.도로시설 = "구조물" (IFCTEXT)
    2.1.공종코드 = "22" (IFCTEXT)
    2.2.공종 = "교량공" (IFCTEXT)
    3.1.시설물코드 = "F1510102" (IFCTEXT)
    3.2.시설물명 = "울업천교_라멘교 (Sta.1+331.00~Sta.1+346.00)" (IFCTEXT)
    4.1.방향공간코드 = "S31100" (IFCTEXT)
    4.2.분류1 = "공통" (IFCTEXT)
    5.1.확장공간코드 = "E13200" (IFCTEXT)
    5.2.분류2 = "상부공" (IFCTEXT)
    6.1.작업관리코드 = "E13610" (IFCTEXT)
    6.2.분류3 = "접속슬래브" (IFCTEXT)
    생성 공정 = "기존" (IFCTEXT)
    철거 공정 = "Not set" (IFCTEXT)
  공정 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    1.1.도로시설코드 = "F19000" (IFCTEXT)
    1.2.도로시설 = "구조물" (IFCTEXT)
    2.1.공종코드 = "22" (IFCTEXT)
    2.2.공종 = "교량공" (IFCTEXT)
    3.1.시설물코드 = "F1510102" (IFCTEXT)
    3.2.시설물명 = "울업천교_라멘교 (Sta.1+331.00~Sta.1+346.00)" (IFCTEXT)
    4.1.방향공간코드 = "S31100" (IFCTEXT)
    4.2.분류1 = "공통" (IFCTEXT)
    6.1.작업관리코드 = "E13900" (IFCTEXT)
    6.2.분류3 = "교량부대공" (IFCTEXT)
    생성 공정 = "기존" (IFCTEXT)
    철거 공정 = "Not set" (IFCTEXT)
  공정 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    1.1.도로시설코드 = "F19000" (IFCTEXT)
    1.2.도로시설 = "구조물" (IFCTEXT)
    2.1.공종코드 = "22" (IFCTEXT)
    2.2.공종 = "교량공" (IFCTEXT)
    3.1.시설물코드 = "F1510102" (IFCTEXT)
    3.2.시설물명 = "울업천교_라멘교 (Sta.1+331.00~Sta.1+346.00)" (IFCTEXT)
    4.1.방향공간코드 = "S31100" (IFCTEXT)
    4.2.분류1 = "공통" (IFCTEXT)
    5.1.확장공간코드 = "E13200" (IFCTEXT)
    5.2.분류2 = "상부공" (IFCTEXT)
    6.1.작업관리코드 = "S1614001" (IFCTEXT)
    6.2.분류3 = "SEG 1" (IFCTEXT)
    생성 공정 = "기존" (IFCTEXT)
    철거 공정 = "Not set" (IFCTEXT)
  공정 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    생성 공정 = "공정 1" (IFCTEXT)
    철거 공정 = "Not set" (IFCTEXT)
  ID 데이터 | properties | on 18 objects (18 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    설계 옵션 = "Not set" (IFCTEXT)
    이미지 = "Not set" (IFCTEXT)
  ID 데이터 | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    설계 옵션 = "Not set" (IFCTEXT)
  문자 | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    FILTER = "날개벽" (IFCTEXT)
  문자 | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    FILTER = "버림콘크리트" (IFCTEXT)
  문자 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    FILTER = "기초" (IFCTEXT)
  문자 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    FILTER = "벽체" (IFCTEXT)
  문자 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    FILTER = "접속슬라브" (IFCTEXT)
  문자 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    FILTER = "방호벽" (IFCTEXT)
  문자 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    FILTER = "MASS 콘크리트" (IFCTEXT)
  문자 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    FILTER = "강관말뚝" (IFCTEXT)
  문자: 8 more contents on 8 objects not shown
  Family_ID 데이터 | properties | on 18 objects (18 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    단가 = "0.00" (IFCTEXT)
    설계 옵션 = "-1" (IFCTEXT)
    유형 이미지 = "<없음>" (IFCTEXT)
  Family_기타 | properties | on 18 objects (18 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    카테고리 = "일반 모델" (IFCTEXT)
    카테고리 = "일반 모델" (IFCTEXT)
  Family_재료 및 마감재 | properties | on 5 objects (5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    콘크리트타설0-15M = "[콘크리트타설0-15M]" (IFCTEXT)
    합판3회0-7m SP-W = "[합판3회0-7m]_[SP-W]" (IFCTEXT)
    합판3회0-7m SP-W ASP = "[합판3회0-7m]_[SP-W]_[ASP]" (IFCTEXT)
  Family_재료 및 마감재 | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    콘크리트타설0-15M = "[콘크리트타설0-15M]" (IFCTEXT)
    합판6회0-7m = "[합판6회0-7m]" (IFCTEXT)
  Family_재료 및 마감재 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    SP-S = "[SP-S]" (IFCTEXT)
    콘크리트타설0-15M = "[콘크리트타설0-15M]" (IFCTEXT)
    합판4회0-7m SP-W = "[합판4회0-7m]_[SP-W]" (IFCTEXT)
  Family_재료 및 마감재 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    SP-S = "[SP-S]" (IFCTEXT)
    스티로폼 = "[스티로폼]" (IFCTEXT)
    콘크리트타설0-15M = "[콘크리트타설0-15M]" (IFCTEXT)
    합판3회0-7m = "[합판3회0-7m]" (IFCTEXT)
    합판3회0-7m 스티로폼 = "[합판3회0-7m]_[스티로폼]" (IFCTEXT)
  Family_재료 및 마감재 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    콘크리트타설0-15M = "[콘크리트타설0-15M]" (IFCTEXT)
  Family_재료 및 마감재 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    구조재료 = "[콘크리트타설0-15M]" (IFCTEXT)
    합판3회0-7m SP-W = "[합판3회0-7m]_[SP-W]" (IFCTEXT)
    합판3회0-7m SP-W ASP = "[합판3회0-7m]_[SP-W]_[ASP]" (IFCTEXT)
  Family_재료 및 마감재 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    ASCON = "AScon" (IFCTEXT)
    AScon slab = "AScon slab" (IFCTEXT)
    슬래브 양생 = "[슬래브 양생]" (IFCTEXT)
    콘크리트타설0-15M = "[콘크리트타설0-15M]" (IFCTEXT)
    합판3회0-7m SP-S = "[합판3회0-7m]_[SP-S]" (IFCTEXT)
    합판3회0-7m SP-W = "[합판3회0-7m]_[SP-W]" (IFCTEXT)
    합판3회0-7m SP-W ASP = "[합판3회0-7m]_[SP-W]_[ASP]" (IFCTEXT)
  Family_해석 결과 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    4.B 레미콘 40-18-15 = "194.736 m³" (IFCTEXT)
    4.B 콘크리트 40-18-15 = "194.736 m³" (IFCTEXT)
  Family_해석 결과 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    4.B 레미콘 25-27-15 = "80.841 m³" (IFCTEXT)
    4.B 콘크리트 25-27-15 = "80.841 m³" (IFCTEXT)
  Family_해석 결과 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    4.B 레미콘 25-27-15 = "72.643 m³" (IFCTEXT)
    4.B 콘크리트 25-27-15 = "72.643 m³" (IFCTEXT)
  Family_해석 결과 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    4.B 레미콘 25-16-8 = "8.579 m³" (IFCTEXT)
    4.B 콘크리트 25-16-8 = "8.579 m³" (IFCTEXT)
  Family_해석 결과 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    4.B 레미콘 25-27-15 = "100.337 m³" (IFCTEXT)
    4.B 콘크리트 25-27-15 = "100.337 m³" (IFCTEXT)
  Family_해석 결과 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    4.B 레미콘 25-27-15 = "111.027 m³" (IFCTEXT)
    4.B 콘크리트 25-27-15 = "111.027 m³" (IFCTEXT)
  Family_해석 결과 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    4.B ASCON = "288.920 m²" (IFCTEXT)
    4.B 레미콘 25-27-15 = "245.973 m³" (IFCTEXT)
    4.B 콘크리트 25-27-15 = "245.973 m³" (IFCTEXT)
    4.B.03.a-1 합판거푸집 3회0~7M CED300010000 = "293.099 m²" (IFCTEXT)
    4.B.07.a 콘크리트타설 철근,펌프카0-15M CEC220123210 = "245.973 m³" (IFCTEXT)
    4.B.08.a 슬라브양생 양생제 CER130100000 = "288.920 m²" (IFCTEXT)
    4.B.08.b 데크휘니샤 면고르기 CER130300000 = "288.920 m²" (IFCTEXT)
    4.B.08.c 시공이음면정리(콘크리트치핑) CER400500000 = "32.803 m²" (IFCTEXT)
    4.B.12.a 아스팔트방수 배면방수 CQQ130000000 = "30.029 m²" (IFCTEXT)
    4.B.14.a 스페이셔설치 벽체용 CER220120000 = "59.634 m²" (IFCTEXT)
    4.B.14.b 스페이셔설치 슬래브및기초용 CER220110000 = "233.465 m²" (IFCTEXT)
  Family_해석 결과 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    4.B 레미콘 25-27-15 = "16.933 m³" (IFCTEXT)
    4.B 콘크리트 25-27-15 = "16.933 m³" (IFCTEXT)
  Family_해석 결과: 9 more contents on 9 objects not shown
  Family_치수 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    파일 개소 = "31" (IFCTEXT)
    파일 깊이 = "11000.000" (IFCTEXT)
  가변 구성요소 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    반전 = "0" (IFCTEXT)
  그래픽 | properties | on 7 objects (7 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    지시선 = "1" (IFCTEXT)
    지시선 보조선 = "1" (IFCTEXT)
  그래픽 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    상세 선 = "0" (IFCTEXT)
    선 스타일 = "선" (IFCTEXT)